<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.6096" y1="55.9398" x2="60.6352" y2="55.9398" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.6352" y1="55.9398" x2="60.6098" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.6096" y1="100" x2="0.6096" y2="55.9398" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.6098" y1="100" x2="0.6096" y2="100" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>dsTNCv2</text>
<text>SP9UOB</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>T</text>
<text>R</text>
<text>3v3</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip-dspic33fjxxmc">
<packages>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type TQ</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<packages>
<package name="FE06">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="RJ9W">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Copal</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="vx">
<packages>
<package name="SOIC8">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="SOT223-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BT_HC05_v1">
<description>Generated from &lt;b&gt;BT_HC05_v1.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="BLUETOOTH_SMD">
<description>HC-05</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP01">
<description>ESP8266 Module 01</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="1n"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805K" value="470n"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805K" value="470n"/>
<element name="C14" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u"/>
<element name="C16" library="rcl" package="CT6032" value="10uF TANTAL"/>
<element name="C17" library="rcl" package="E2,5-6E" value="220u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C28" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805K" value="1n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805K" value="27p"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805K" value="27p"/>
<element name="IC4" library="microchip-dspic33fjxxmc" package="TQFP44" value="DSPIC33FJ128GP804-PT"/>
<element name="ICSP" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49U-V" value="10MHz">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1666969"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="M0805" value="470k"/>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="M0805" value="470k"/>
<element name="R24" library="rcl" package="M0805" value="18k"/>
<element name="R27" library="pot" package="RJ9W" value="100k"/>
<element name="R28" library="pot" package="RJ9W" value="100k"/>
<element name="R29" library="rcl" package="M0805" value="18k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="2k5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="BT_HC05_v1" package="BLUETOOTH_SMD" value="HC_05"/>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09HP" value="RADIO">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805K" value="100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="vx" package="SOIC8" value="MCP607SO8"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="U$2" library="vx" package="SOT23-3" value="AP2302-NMOSFET">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="vx" package="SOT223-3" value="LM1117">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="esp8266modules" package="ESP01" value="ESP01"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="IC4" pad="39"/>
<contactref element="IC4" pad="29"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="40"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="VCC"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="IC4" pad="22"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="IC4" pad="21"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOD_IN">
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="R27" pad="E"/>
<contactref element="R27" pad="S"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="MCLR">
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="31"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="30"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCAP/VDDCORE">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED4">
<contactref element="IC4" pad="25"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="IC4" pad="32"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PTT">
<contactref element="IC4" pad="34"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_IN">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOD_OUT">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R28" pad="S"/>
<contactref element="R28" pad="E"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_OUT">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="KISS_RX">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="24"/>
<contactref element="U$4" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="KISS_TX">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="23"/>
<contactref element="U$4" pad="TX"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED7">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PTT_OUT">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$4" pad="CH_PD"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$4" pad="RST"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
